Description

אנו משתמשים בתחילה בשני בלוקים נפרדים להכנסת המידע לשני רגיסטרים: בתחילה לרגיסטר השלישי של רכיב הCORE אנו מכניסים את הערך 32 (50 דצימאלי), ולאחר מכן לרגיסטר הראשון של רכיב הGENERATOR אנו מכניסים את הערך 7.

לאחר מכן אנו מבצעים קריאה מהרגיסטר של רכיב הCORE ומקבלים בלוק מידע מתאים כפלט.