Description

בסימולציה זו אנו מבצעים כתיבה לרגיסטר ואז קריאה מאותו הרגיסטר.

בחבילת המידע הראשונה אנו כותבים לרגיסטר הראשון של רכיב הSIGNAL GENERATOR את הערך 3, ובחבילת המידע השניה אנו מבצעים פעולת קריאה לאותו הרגיסטר.

ניתן לראות כי הפלט הוא חבילת מידע עם המידע שהכנסו לרגיסטר בתחילה, כלומר הערך 3.