Description

בסימולציה זו אנו מבצעים כתיבה לשני הרגיסטרים של רכיב הSIGNAL GENERATOR ולאחר מכן מבצעים קריאה שלהם בבלוק קריאה אחד.

ניתן לראות כי המידע יוצא בהתחלה מהרגיסטר שמספרו הסידורי הוא הכתובת שנשלחה בחבילת הקריאה (כתובת 01), ולאחר מכן יוצא המידע מהרגיסטר שמספרו הסידורי הוא המספר העוקב לכתובת שנשלחה בהתחלה (רגיסטר מספר 02).