Description

אנו משתמשים בתחילה בשני בלוקים נפרדים להכנסת המידע לשני רגיסטרים: בתחילה לרגיסטר הראשון של רכיב הCORE אנו מכניסים את הערך 6, ולאחר מכן לרגיסטר הראשון של רכיב הGENERATOR אנו מכניסים את הערך 7.

לאחר מכן אנו מבצעים קריאה מהרגיסטר של רכיב הGENERATOR ומקבלים בלוק מידע מתאים כפלט.