Description

בסימולציה זו אנו מבצעים כתיבה לשלושה רגיסטרים ולאחר מכן משתמשים בשלושה בלוקים נפרדים של מידע כדי לקרוא את שלושת הרגיסטרים.

אנו בתחילה כותבים ערכים לשלושה רגיסטרים ברכיב הCORE, ולאחר מכן קוראים בעזרת שלוש בקשות קריאה נפרדות את הערכים שכתבנו בתחילה לרגיסטרים האלו.

ניתן לראות כי קיימת התאמה בין המידע שכתבנו לרגיסטרים לבין המידע היוצא בכל אחד מבלוקי המידע.